Модуль управления движением четырёх стёкол в одном направлении
Falcon WR-400
 
Назначение:
  Модуль Falcon WR-400 предназначен для последовательного закрывания четырёх стёкол Вашего автомобиля, при постановке в режим “охраны” имеющейся на Вашем автомобиле сигнализации.
Инструкция пользователя:
Модуль последовательного закрывания для четырех стеклоподъёмников Falcon WR-400. Отличается способностью обходить неисправный или отключенный электропривод. Имеет разветвленную систему управления:
�	два входа (“+” и “-”) включения; 
�	два входа (“+” и “-”) прерывания; 
�	вход зажигания (или АСС) для запрета включения. 
Переключением внешней перемычки осуществляется изменение полярности питания двигателей стеклоподъёмников.
Таблица подключения проводов:
Раъём С1:
№ конт. | Цвет провода | Назначение
1 | Зеленый | Общий контакт реле первой цепи
2 | Синий | Нормально замкнутый контакт реле первой цепи
3 | Зелено/белый | Общий контакт реле второй цепи
4 | Сине/белый | Нормально замкнутый контакт реле второй цепи
5 | Зелено/черный | Общий контакт реле третьей цепи
6 | Сине/черный | Нормально замкнутый контакт реле третьей цепи
7 | Зелено/красный | Общий контакт реле четвертой цепи
8 | Сине/красный | Нормально замкнутый контакт реле четвертой цепи
9 | Черный | Общий (“масса”)
10 | Красный | Питание +12В
  Нормально разомкнутые контакты всех реле объединены и выведены отдельным красным проводом с наконечником 4мм. Данный провод может быть соединен с контактами №9 или №10, провода которых имеют отводы с соответствующими наконечниками, таким образом определяется полярность питания двигателей стеклоподъёмников.
Разъём С2
№ конт. | Цвет провода | Назначение
1 | Желто/белый | Выход (“-”) на реле блокировки (см. схему)
2 | Желтый | Вход включения “-”
3 | Розово/белый | Вход включения “+”
4 | Коричнево/белый | Вход прерывания “-”
5 | Оранжевый | Вход прерывания “+”
6 | Синий | Вход зажигание (аксессуары)”+”
  Все сигналы управления импульсные.
  Сигналом для включения модуля может служить выход управления центральным замком Вашей сигнализации, на котором появляется сигнал соответствующей полярности при запирании центрального замка.
  Входы прерывания необходимо подключать к выходу управления центральным замком Вашей сигнализации, на котором появляется сигнал соответствующей полярности при отпирании центрального замка. Подключение данных входов управления позволит в любой момент прекратить работу механизмов стеклоподъёмников командой открывания центрального замка. Например, если в проёме окна оказался ребёнок, оставленный в автомобиле.
Технические характеристики:
�	Ток потребления в режиме покоя - не более 0,7 мА 
�	Максимальный ток нагрузки по каждой цепи - 15 А 
�	Габаритные размеры 70*80*30мм