Инструкция для работы с модулем WiFi регистратора Prestige 500
(дополнение к основной инструкции)
WiFi-модуль регистратора Presige 500 взаимодействует с мобильными устройствами которые работают на платформе Android 4.0, для корректной работы Вам необходимо убедиться, что Ваше устройство поддерживает мобильную платформу этой версии или выше.
Дистанция корректной работы WiFi-модуля с мобильным устройством составляет 5 метров.
Порядок начала работы с модулем:
 1.	Скопируйте с CD-диска находящегося в комплекте регистратора установочный файл мобильного приложения IPCamViewer1002.apk в на Ваше мобильное устройство.
 2.	Запустите файл IPCamViewer1002.apk на Вашего мобильном устройстве и установите его. После установки на вашем рабочем столе появится ярлык с названием установленного приложения «WiFi камера».
 3.	Включите видеорегистратор и активируйте поиск WiFi-сетей на своем мобильном устройстве. Вы должны найти и подключиться к WiFi-точке «CarDV_WiFi». Это точка доступа, работающая на Вашем регистраторе. Пароль для доступа к этой точке «1234567890». На экране видеорегистратора появится значок обозначающий установление WiFi-связи() с Вашим мобильным устройством.
 4.	Запустите приложение «WiFi камера».
 5.	Вы можете управлять работой видеорегистратора, пользуясь своим мобильным устройством.
 6.	Настройте режим работы камеры в меню «Камера контролировать»->«Камера настройки».
 7.	Управляйте работой камеры в меню «Предварительный просмотр»
 a.	«Находить камера» - обнаруживает местоположение камеры, она отзывается звуковым сигналом.
 b.	«Камера запись» - включает и выключает запись изображения.
 c.	«App снимок» - фотосъемка с сохранением информации на карту памяти Вашего мобильного устройства. 
 d.	«App запись» - видеозапись с сохранением информации на карту памяти Вашего мобильного устройства.
 8.	«Браузер» - позволяет просматривать файлы, находящиеся на карте памяти регистратора.
 9.	«Местный альбом» - позволяет просматривать файлы, которые были сохранены на карту памяти Вашего мобильного устройства.
 10.	Для завершения работы с регистратором необходимо выйти из приложения, при этом экран регистратора будет неактивен в течении 1 секунды, после чего возобновит функционирование.
 11.	Для отключений WiFi-модуля необходимо нажать на значок ()в нижнем правом углу экрана регистратора.