Инструкция по нанесению Visio Antifog
Распылить в разных местах по поверхности  (для лобового стекла достаточно 5- 6 точек).

Растереть (распределить), не нажимая, салфеткой ровным слоем по поверхности и оставить до высыхания. Не нажимать, иначе будете вытирать состав вместо того,  чтобы равномерно его распределять.